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@ BEIIaYH CBIICTENbCTRA)

CBHIETEJBCTBO
0 loTycKe K paboTaM B 00,1aCTH HH/KEHEPHBIX H3bICKAHMIT,
KOTOpbI€ 0Ka3bIBAIOT BJIHAHME HA (€30HACHOCTH 00BEKTOB
KanATaJAbHOr0 CTPOUTEIBCTBA

Ne 2443

Bhb1aHo UiieHy caMoperyiupyemMoi opraHusalinmn

ObuiecTBo ¢ OrpaHNYEHHOIl OTBETCTBEHHOCTHIO «Bect Ypaareoy,

OI'PH 1086625002100, NHH 6625047821, 623104, Csepanosckas 061,

Heproypaibcek, yi. Fepuena, nom Ne 7, k8.6

el : .
(nmmmmnuc opraia ynpmmm umpcry:mpyeuu OpramizaLK,

CPO MHKCHEPOB-H3bil eii «Crpol rrepyNo 1K,
HOMEP NPOTOKO/MA, /14TA 33CC1aHI)

lactosuuM  CBUICTENECTBOM MOATBEPXKIACTCA NOMYCK K PAbOTAM, YKa3aHHbIM
WIOKEHHN K HacTosuleMy CBUIETENLCTBY, KOTOpbIe OKA3BIBAIOT BAHAHME HA -
€30MACHOCTb 0GHEKTOB KAIUTATLHOTO CTPONTEIBCTEA,
[ayasio jericteus ¢ "01" oktaGps 2012r.
BHJCTENLCTBO 6e3 NPUIIOKEHHA He JIeHiCTBUTENBHO.
| BUIETENBCTBO BHIIAHO 03 OrpaHHyeHNs CPOKA U TEPPUTOPHH €r0 AeHCTBHA.
BHIETELCTBO B3aMCH paHee BbiianHoro Ne 2333 ot 18 mions 2012 r.
, Hovep CBIJICTENRCTBA)
TenepanbHbIif IMPEKTOD
PO MHXeHEPOB-N3BICKATEI
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TIPUJIOXKEHWE

Kk CBHZIETENBCTBY O JIOIYCKe K paboTam B
obmacta WHIKCHEPHBIX W3BICKAHHI,
KOTOpbIE ~ OKAa3BIBAIOT  BIMSHHC  Ha
6€30IacHOCTh  OOBEKTOB  KAIUTAILHOrO
CTPOHTEIBCTBA

or "01" okrs6ps 2012r.

Ne 2443

Buast paﬁor, KOTOpbIEe OKA3bIBAIOT BJHsIHHE HA 6e30MaCHOCTb:

1. 00BeKTOB KaNHTATLHOIO CTPOUTENBCTBA, BKIIOUAs 0c000 ONACHble W TEXHHYECKH CIOMKHBIE
O0BEKTBI KalHTAIBHOTO CTPOMTENLCTBA, OOBEKTHI MCHOIB30BAHMS aTOMHOM SHEPIHH, H O
gonycke Kk kotopeiM uneH HII CPO mmkenepos-msbickateneii «Crpoiillaprrep»
ObmecTBO ¢ OrpaHHYeHHON oTBeTcTBeHHOCTHIO «Beer Ypauareo», MHH 6625047821
uveeT CBHIETETBCTBO

Ne

Haumenoanue Buia paboT

HET

2. 00bEKTOB KAIMTATLHOTO CTPOMTENLCTBA, BK/IIOYAS 0COGO ONACHBIC M TEXHHUECKH CIOXKHBIE
00BEKTHI KAUTAILHOTO CTPOMTENBCTBA (KPOME 00BEKTOB HCIIOJIb30BaHUs ATOMHOM SHEPIHH)
u o jomycke K kortopeiM uieH HII CPO mmikenepos-m3bickareneii «Crpoiillapraep»
OObmecTBO ¢ OrpaHHYeHHOIl OTBeTcTBeHHOCTHIO «Beer VYpaureo», MHH 6625047821
umeet CBH/IETENHCTBO

Ne

Haumenosanue Bija pabor

PABOTbBI B COCTABE MHXKEHEPHO-I'EOIE3MYECKUX U3bICKAHUM

I:1

Cosnanue ONOPHBIX I'COJAC3HNICCKUX ceTeil.

T'eonesnyeckue Ha6ﬂlOﬂeHH_ﬂ 3a ned)opmammMn ¥ OCaJKaMH 3J[aHui 1 COOpy)KCHHﬁ,
JIBMOKEHHUSIMU 3eMHOM TIOBEPXHOCTH H ONAaCHBIMHU IIPUPOJAHBIMU IIPOLECCAMHU.

Co3nanne H 0OHOBJIEHHE HHKEHEPHO-TOIOrpauyecKuX IaHoB B Maciutabax 1:200 —
1:5000, B TOM uHCIIE B LH(POBOI (OpMeE, ChEeMKa OA3EMHBIX KOMMYHUKALUH 1
COOPYKEHHH.

TpaccupoBanue JTMHEHHEIX 00BEKTOB.

VmKeHepHO-THAPOrpadHIecKue paGoTkL.

CrenmampHbIe reojie3HYecKue i Tonorpaduaeckne paboThl IPH CTPOUTENBCTBE H
PEKOHCTPYKIUHU 31aHUH U COOPYIKEHHH.

PABOTBI B COCTABE MHXEHEPHO-TEOJIOTMUECKUX U3bICKAHUIA

MmkenepHo-reonornyeckas cheMka B Macuradax 1:500 —1:25000.

ITpoxomKa ropHBIX BEIPabOTOK ¢ MX OHPOOOBAHKEM, IAGOPATOPHBIE HCCIISAOBAHHIS
(PU3MKO-MEXaHHUECCKHX CBOMCTB IPYHTOB H XHMHYECKHX CBOMCTB IIPOG MOJ3EMHBIX
BOJI.

2:3. VI3yuenue onacHbIX r€0JIOrHYECKIX H HHIKEHEPHO-TE0IOTHYECKUX POIECCOB C
Pa3paboTKOH peKOMEH A 110 MHKEHEPHOH 3aIUTe TEPPUTOPHH.

24. T'maporeonoriyeckne HCCIeIOBAHMAS.

25: VmKeHepHO-re0hU3NIeCKHe HCCIIeIOBAHUS.

2.6. VIHKeHepHO-TeOKPHOJIOTHYECKHE HCCIeIOBAHHS.

2.7., CeficMONOTHYECKHE B CEHCMOTEKTORHYECKHE HCCIIEIOBAHMS TEPPUTOPUH,

CeHCMHYECKOe MUKPOpaiOHUPOBAHHUE.
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3. PABOTBI B COCTABE MHXEHEPHO-TUJIPOMETEOPOJIOT MUECKITX
U3bICKAHUIA

3.1. Mereoposorudeckne HabmoaeHus 1 H3y4EHHE THAPOIOTHYECKOrO PEXKUMA BOSHBIX
00BEKTOB.

22 Wsyuenne omacapix THAPOMETEOPOIOrHYECKHX POLECCOB H SBIEHHIE C pacyeTamu 1x
XapaKTEPHCTHK.

3.3, H3syuenue pycroBbix TPOLECCOB BOJHBIX 00BEKTOB, AedopManmii n niepepaboTKkn
Geperos.

3.4. HccnestoBatus J1e/I0BOTO pexKnMa BOTHBIX 00BEKTOB.

4. PABOTBI B COCTABE MH)KEHEPHO-DKOJIOL WNYECKUX U3bICKAHUI

4.1. MmKeHepHO-3K0NOTHYCCKas cheMKa TEPPUTOPHH.

4.2. Hccenenosanus xumudeckoro 3arpA3HEHHA OYBOIPYHTOB, IOBEPXHOCTHBIX H
[ON3EMHBIX BOJI, aTMOC()EPHOIO BO3MyXa, HCTOYHHKOB 3arpA3HEHHS.

4.3. JlaGopatopHbie XuMHK0-aHATUTHYECKHE 1 Ta30XHMHYECKHE HCCIIE/I0BAHUS 06pasIioB
M 1pO6 TIOYBOIPYHTOB M BOJTHL

4.4. Hccnenosanus u onenxa (usngeckux Bo3zeHcTRHI 1 panualMoOHHOM 06CTaAHOBKH Ha
‘TEPPUTOPHH.

4.5. Usyvenue pactutensHocTH, KUBOTHOTO MHDPA, CAaHUTAPHO-3IIHIEMHOIOTHYECKHE U
MEJIKO-OHOTOTHYECKHE HCCIeI0BAHHS TeppuTopun*

5 PABOTBI B COCTABE MHXEHEPHO-TEOTEXHIYECKIX M3BICKAHUN
(BBITTOJIHAIOTCS B COCTABE UHXEHEPHO-TEOJIOTMYECKUX
VIBbICKAHMI FIJI OTAEJIBHO HA M3YUEHHOM B MESKEHEPHO.
TEOJIOTUYECKOM OTHOIIIEHUNA TEPPUTOPHH ITOJT OTJIEJIbHBIE
3HOAHUS U COOPYIKEHUST)

5.1. Tpoxozka ropusix BBIPabOTOK C HX ONPOGOBaHHEM 1260PaTOpHbIE HCCITE0BaHMsS
MEXAHUYECKUX CBOHCTB IPYHTOB C ONpe/ie/leHHeM XapaKTePHCTHK ISt KOHKPETHBIX
CXEM pacyeTa OCHOBaHMIH (yHaMeHTOB.

5.2. Tonesrre ucnbrranms rpyntos OTIPE/ICIICHUEM HX CTaHIAPTHBIX IPOYHOCTHBIX 1
JeopMaHoHHBIX XapaKTEPUCTHK (IUTAMIIOBEIE, C/TBUTOBBIC, IPECCHOMETPHYECKHE,
cpesnble). MCIbITaHus STaToHHBIX 1 HATYPHBIX CBaii.

53. Onperiernienne cranmapTHLIX MeXaHHIECKIY XapaKTePUCTUK TPYHTOB METOAAMU
CTAaTHYECKOr0, IMHAMUYECKOTO H GYPOBOro 30HIMPOBAHHSL.

5.6. Teorexnuueckmit KOHTPOIIb CTPOUTE/IECTBA 3AHHH, COOPYIKEHHI 1 TIPUIIEraIOHX
TEPPUTOPHiA.

6. O6cnenoBanue coctosnms TPYHTOB OCHOBAHHSI 3/IaHHI i COOPYIKEHHiA.

3. 06BeKTOB KamuTamBHOrO CTPOHMTE/LCTBA (KPOME 0CO60 ONACHBIX M TEXHMYECKH CIOKHBIX
OOBEKTOB, 0GHEKTOB MCTIONB30BARHS ATOMHOI SHEPIHH) U O JIOMyCKe K KOTOPHIM wien HIT
CPO  mnkeHepoB-m3bIcKaTe.teil «Crpoiillapruepy O6mecto ¢ OrpaHHYeHHOiT
OTBETCTBEHHOCTRIO «Bect Vpaareo», HHH 6625047821 nveer Ceuzerenscrso

Ne i

Haumenosanue susia paGor

L

PABOTBI B COCTABE UHXEHEPHO-TEOAE3UYECKIX U3bICKAHIIL

CO3H3HH6 OMOPHBIX I'€OJE3UYECKHUX CETEN.

Teonesuueckue nabmonenns sa AehopMaHIME 1 OcasKaMKl SHaHuH 1 COOpYKeHHuit,
ABIKCHIAMH 3eMHOH IOBEPXHOCTH U ONACHBIMHU TIPHPOHBIME mporeccam.

L3.

Cosnanne u 06HOBIICHIE MHKCHEPHO-TONOrpa HIECKNX MIaHOB B MacmiTabax 1:200 —
1:5000, B ToM umcre B 1(poBoii Popme, cheMKa MOA3EMHBIX KOMMYHHKALHMH 1
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£ | . TpaccHpoBaHHE JIMHCHHBIX OGBEKTOB.
| | =2 HMmkenepro-ruaporpaduyeckue padoThL.
= | ‘ 16. CrenuanpHble Fe0/[e3MIECKIe K Tonorpaduueckue paboTHI P CTPOUTEIBCTBE U
‘aMH uX PEKOHCTPYKIIMH 3/IaHUH U COOPYIKEHHH.
= | . PABOTBI B COCTABE MH)XEHEPHO-T'EOJIOTMUECKUX M3BICKAHUI
B |21 MmxenepHo-Teonoryyeckas chemka B Macmrabax 1:500 — 1:25000.
22 TIpoxo/ika ropHBIX BEIPaGOTOK € HX OHPOOOBAHHEM, 1A00PATOPHBIEC HCCIIEIOBAHMS
- (H3HKO-MEXaHMYECKHX CBOMCTB IPYHTOB H XMMHYECKHX CBOUCTB IIPOG MOA3EMHBIX
BOIL
23 M3yHuenne OIacHEIX Ie0OrHYECKHX H HHKEHEPHO-TCOIOTMIECKUX MPOLECCOB ¢
Pa3paboTKOM PeKOMEH/IALUH 110 HIKEHEPHOH 3aIUTe TEPPUTOPHH.
I HApOreoIornyecKue UCCeI0BaHHs.
a31oB HmxenepHO-reoH3HIeCcKie HCCIeTOBAHMS.
MEKeHepPHO-T€OKPHOJIOTHYECKHE HCCIeN0BAHMS.
g CelicMOTOrHYecKye H CeHCMOTEKTOHHYECKHE HCCIIe/I0BAHMS TEPPHTOPHH,
ceficMIEecKOe MHKpOPaOHHpOBaHHE.
e 3 PABOTBI B COCTABE MH)XXEHEPHO-TU/IPOMETEOPOJIOI'MYECKUX
;. M3bICKAHUI
u | 3.1 MeTeoposiornyueckue HaOIOICHHS M H3YYEHHE THAPOTIOTHYECKOr0 PEKUMA BOAHBIX
‘ OOBEKTOB.
32 Vizygenne OmacHBIX THAPOMETEOPOIOTHYECKHX IPOLECCOB M SIBICHHIL C pacueTaMu HX
XapaKTepHCTHK.
1 33, Msyuenne pycioBBIX POIECCOB BOTHBIX 00BEKTOB, AedopMaluil i nepepaboTKu
P Geperos.
| 34 VccnenoBanns J1eI0BOTO PeKMMa BOJTHBIX 00BEKTOB.
4 PABOTbI B COCTABE MHXXEHEPHO-9KOJIOI MUECKUX M3bICKAHUM
.:Me 41, MmKeHepHO-3K0/I0THYECKAs CheMKa TEPPUTOPHIL.
| < 42 Hcenenosanns XMMHYECKOTO 3arpA3HEHNs TOYBOTPYHTOB, IOBEPXHOCTHBIX H
TO/I3EMHBIX BOZI, aTMOC(EPHOr0 BO3/TyXa, HCTOYHHKOB 3aTPA3HEHHSL.
43. JlaBopaTopHble XHMHKO-aHATHTHISCKHE H Ta30XHMHYECKHE HCCIIE0BaHMs 00pa3IioB
| H P06 OYBOTPYHTOB ¥ BOJIEL.
B 44 Hccnenosanns 1 OleHKa QU3HYECKHX BO3ICHCTBHI U Pa/MAIMOHHON OOCTAHOBKH Ha
—1 TEPPHTOPHH.
e 5 PABOTbBI B COCTABE MHXKEHEPHO-TEOTEXHWYECKHUX M3bICKAHUN
| (BBITIOJIHSTIOTCS B COCTABE MHXXEHEPHO-I'EOJIOTMYECKUX
| W3BICKAHUI WX OTJEJILHO HA U3YYEHHOV B MH)KEHEPHO-
grex TEOJIOTMYECKOM OTHOIIEHMHU TEPPUTOPUM ITOJ] OTAEJIbHBIE
g Hu 3JTAHVS VI COOPY)KEHHS)
gerton -5 8 TTpoxoika rOpHBIX BEIPAGOTOK ¢ MX OMPoGOBaHKEM 1 J1ab0paTOpHBIE HCCITEI0BAHAA
1 MEXaHHYECKHX CBOMCTB IPYHTOB C ONPE/IEIEHHEM XapPaKTEPHCTHK I KOHKPETHBIX
= _ B CXeM pacdera OCHOBAHUH (yHIaAMEHTOB.
— 1 5z [losieBBIe HCTIBITAHMS FPYHTOB € ONpeeIeHHEM HX CTAHJAPTHEIX IPOYHOCTHEIX H
= ned)OpMALIHOHHBIX XaPAKTEPUCTHK (IITAMIIOBbIE, CABHTOBEIC, IPECCHOMETPHYECKHE,
| - cpesnble). MicIbITaHus STANOHHBIX M HATYPHBIX CBali.
HuH, OmnpezesneHne CTaHIAPTHBIX MEXaHHIECKHX XapaKTEPUCTHK TPYHTOB METOIAMH
CTaTH4eCKOro, JMHAMHYECKOro M OYPOBOTO 30HMPOBAHHS.
200 - 5.6. TeoTexrnyecKuii KOHTPOJIb CTPOUTENECTBA 3/[AHHH, COOPYKEHHH H MPHJIEralouX
- | TEPPHTOPHH.
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I 6. | OG6cIieioBaHne COCTOSIHAS TPYHTOB OCHOBAHUS 3JJAaHUH ¥ COOPYIKEHHH. |

OGMECTBO < orparmqemmi'l OTBETCTBEHHOCTHIO «BecT Ypanreu» BIIpaBe 3aKilO4aTh JOrOBOPHI
II0 OCYIICCTBICHUIO Opranu3anun paﬁo‘r B obJacTn MHKEHEPHBIX WM3BICKAaHMH, KOTOPBIE OKa3bIBalOT

e
BIHAHKE Ha 6€3011aCHOCTh 00HEKTOB KaHH] anm‘]m'a QLPOUTEIILCTBA.
&5
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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящей программой предусмотрено выполнение инженерно-экологических изысканий на объекте «Инженерные сети и очистные сооружения на территории поселка «Темир-Текс» на западном берегу Ревдинского пруда.
Стадия проектирования: Проектная документация.

Заказчик: ООО «Темир-Текс»
Целью выполнения инженерно-экологических изысканий является оценка современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Инженерные изыскания ООО «Вест Уралгео» осуществляются на основании свидетельства СРО №2443 о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано на основании решения Контрольно-дисциплинарного комитета СРО инженеров-изыскателей «СтройПартнер» №1КДК от 01 октября 2012г. (приложение А.2).

Лабораторные исследования проводились в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»: аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510733, действителен до 19.06.2018г. 
Основные виды полевых работ: 

	
	Наименование работ
	Объем работ

	1
	Геоэкологические исследования почв и рыхлых грунтов для оценки их санитарно-токсикологического загрязнения в пределах контура строительства по стандартному перечню показателей, регламентированных СанПиН 2.1.7.1287-03
	Глубина отбора
	Кол-во объединенных проб

	
	
	0,0-1,0м


	6


	2
	Выявление зон с повышенным гамма-излучением и измерения МЭД в контрольных точках в соответствии с критериями МУ 2.6.1.2398-08
	1,7 га


В ходе выполнения изыскательских работ в Программу могут быть внесены изменения и дополнения, продиктованные особенностью местных условий. Дополнения и изменения согласовываются с Заказчиком.

Ответственность за соблюдение требований охраны труда на объекте несёт руководитель полевого подразделения.

2. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ
В административном отношении участок изысканий расположен на территории городского округа Ревда.

Обзорная схема участка изысканий приведена на рис.1.

Орографическая область представляет холмисто-увалистый ландшафт, состоящий из сравнительно невысоких гряд и холмов, чередующихся с ложбинами субмеридионального простирания. Перепады высот значительны в среднем 100 м. Речные долины довольно широкие с пологими вогнутыми склонами. 
Климат исследуемого района  умеренно-континентальный с многоснежной холодной продолжительной зимой и коротким относительно теплым летом, интенсивной сменой сезонов, частыми возвратами холодов. Особенности рельефа территории обуславливают наличие хорошо выраженной широтной зональности в изменении климата на равнине и вертикальной поясности в горных районах.

 Зимой рассматриваемая территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, в области высокого давления. В холодный период года наблюдаются прорывы южных циклонов, обуславливающие резкие изменения погоды.

Летом территория находится в области низкого давления. Нередко происходит вторжение холодных воздушных масс с северных морей и теплых масс с Атлантики.

Климат района определён как «умеренно-холодный». По климатическому районированию район работ относится к строительному району 1В.
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3ATAHHE
Ha ITPOH3BOJCTBO HHKEHEPHO-3KONOTHYECKHX H3BICKAHHIT IS TPOEeKTHPOBAHHS 00beKTa:

«/IH:KeHepHBIe CeTH H 0UHCTHBIE COOPY KeHN s HA TepPHTOpHH Noceka «Temup-Tekc» Ha
3amagHoM Gepery PesauHcKkoro npyaa»

Hepe‘leﬂb OCHOBHBIX JAHHBIX H

wn & OcHOBHbIE JaHHbIE H TPeGOBAHNA
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KaHAITH3aIlHs, OUHCTHBIE COOPYKEHHS OBITOBOH H
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Рис. 1. Схема расположения  объекта изысканий
3 Инженерно-экологическая изученность района работ.

Инженерно-экологические изыскания на данном участке не проводились

4 Обоснование объемов и методики работ 

Проведение инженерно-экологических изысканий на участке производства работ планируется провести в соответствии с нормативными документами[1,2] и техническим заданием (приложение А.1). 

4.1 Сбор и обработка имеющихся материалов 

Сбору и обработке подлежат:

· материалы о природных условиях района для их обобщения и анализа при инженерно-экологических изысканиях в архивах специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделениях, центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, центрах санитарно-эпидемиологического надзора, территориальных органах Министерства Природных ресурсов РФ, а так же в научно-исследовательских организациях, выполняющих тематические ландшафтные, почвенные, геоботанические, медико-биологические исследования на территории РФ

· материалы по изучению растительного покрова
· материалы по изучению животного мира 

4.2 Маршрутные наблюдения

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения выполняются для получения качественных и количественных показателей и характеристик состояния всех компонентов экологической обстановки (геологической среды, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, антропогенных воздействий), а также комплексной ландшафтной характеристики территории с учетом ее функциональной значимости и экосистем в целом.

4.3 Почвенные исследования

Исходные характеристики и параметры типов почв определяются на основе сбора, обобщения и анализа имеющихся материалов Государственного земельного кадастра, территориальных комплексных схем охраны природы, мелко- и среднемасштабных ландшафтных, почвенных и других карт, опубликованных материалов, данных Минсельхозпрода России, научно-исследовательских организаций и проектных институтов.

Сбору и анализу подлежат данные о типах и подтипах почв, их положении в рельефе, почвообразующих и подстилающих породах, геохимическом составе, почвенных процессах (засолении, подтоплении, дефляции, эрозии), степени деградации (истощение, физическое разрушение, химическое загрязнение).

Опробование и оценку загрязненности почв производится из инженерно-геологических скважин на глубине 0,0-1,0 м. Количество проб – 6. 
Перечень химических веществ, определяемых в пробах почвы, принят в соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв» [4], Методическими рекомендациями ОблЦГСЭН от 01.11.93 «Контроль за загрязнением почвы. Расчет интегральных показателей качества почвы населенных мест»[5], МУ МЗ2.1.7.730-99 по оценке почв[6] . Приоритетными являются следующие показатели: рН, 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты, цинк, никель, кадмий, медь, свинец, мышьяк, ртуть.

Таблица 4.1 - Классы опасности определяемых химических веществ

	Классы опасности
	Химическое загрязняющее вещество

	1
	Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, 3,4-бенз(а)пирен

	2
	Никель, медь, 


Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 п.3.4 и 4.1[4]  оценка загрязнения почвы проводится по степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении. Оценка загрязнения проводится с целью определения степени безопасности для человека и дальнейшей разработки мероприятий по предотвращению вредного воздействия. Оценка почвы и отнесение к определенной категории загрязнения основана на сравнении концентрации веществ с ПДК (ОДК) и определение суммарного показателя загрязнения Zc.

Суммарный показатель Zc характеризует степень химического  загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле: Zc=ΣKc-(n-1),

где Кс - Коэффициент концентрации, определяемый как C/Сф; где С, и Сф -содержание элементов, соответственно, в пробе и кларковое (фоновое); n – число определяемых суммируемых элементов.

Методика оценки почвы по химическому загрязнению приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Оценка проб почвы степени химического загрязнения

	Категории загрязнения


	Санитарное число Хлебникова
	Суммарный показатель загрязнения (Zc)
	Содержание в почве (мг/кг)

	
	
	
	I класс опасности
	II класс опасности
	III класс опасности

	
	
	
	Органич. соединения
	Неорганич. соединения
	Органич. Соединения
	Неорганич. соединения
	Органич. соединения
	Неорганич. соединения

	Чистая <*>
	0,98 и >
	-
	от фона до ПДК
	от фона
до ПДК
	от фона
до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК

	Допустимая
	0,98 и >
	<16
	от 1 до 2

ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК
	от 1 до 2 ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК
	от 1 до 2

ПДК
	От2 фоновых значений до ПДК

	Умеренно опасная
	0.85 -0,98
	16-32
	
	
	
	
	от 2 до 5

пдк
	от ПДК до Кmах

	Опасная
	0,7-0,85
	32-128
	от 2 до 5

пдк
	от ПДК до Кmах
	от 2 до 5 ПДК
	от ПДК до Ктах
	>5 ПДК
	> Кmах

	Чрезвыч. опасная
	<0,7
	> 128
	> 5ПДК
	> Кmах
	>5ПДК
	> Кmах
	
	


<*> Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска.

Кmах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности.

Рекомендации по использованию почв обусловливаются степенью загрязнения и приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Рекомендации по использованию почв

	Категории загрязнения почв
	Рекомендации по использованию почв

	Чистая
	Использование без ограничений

	Допустимая
	Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска

	Умеренно опасная
	Использование в ходе строительных работ под отсыпки
котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м

	Опасная
	Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее

0,5 м.

	Чрезвычайно опасная
	Вывоз и утилизация на специализированных полигонах.


Для определения острой токсичности грунта используется методика ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 16.1:2.3:3.8-04 [9]. 
В качестве тест-объекта используется препарат лиофилизированных люминесцентных бактерий «Эколюм». Методика основана на определении изменения интенсивности биолюминесценции бактерий при воздействии химических веществ, присутствующих в анализируемой пробе, по сравнению с контролем. Уменьшение интенсивности биолюминесценции пропорционально токсическому эффекту.

Острое токсическое действие исследуемой пробы на препарат «Эколюм» определяется по гашению их биолюминесценции за 30-ти минутный период экспозиции.

Методика допускает три пороговых уровня индекса токсичности:

1) допустимая степень токсичности образца: индекс токсичности Т меньше 20;

2) образец токсичен: индекс Т равен или больше 20 и меньше 50;

3) образец сильно токсичен: индекс токсичности Т равен или более 50.

4.4 Исследование атмосферного воздуха

Фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха запрашиваются в ФГБУ «Уральское УГМС».
4.5 Исследование и оценка радиационной обстановки

Радиометрическое обследование участка производства работе проводится в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 [8] поисковым дозиметр-радиометром ДРГБ-01-«ЭКО-1» c определением мощности дозы в контрольных точках (Свидетельство о поверке №  656327, действительно до 02.02.2017г. 

5 Камеральные работы

Состав и содержание технического отчета о результатах инженерно-экологических изысканий для рабочего проекта должны содержать следующие разделы и сведения

Краткая характеристика природных и техногенных условий — климатические и ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации, их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, опустынивание, эрозия, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также геоморфологические, гидрологические, геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия.

Почвенно-растительные условия — данные о типах и подтипах почв, их площадном распространении, физико-химических свойствах, преобладающих типах зональной растительности, основных растительных сообществах, агроценозах, редких, эндемичных, реликтовых видах растений, основных растительных сообществах, их состоянии и системе охраны.

Животный мир — данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, путях миграции, тенденциям изменения численности, особо охраняемым, особо ценным и особо уязвимым видам и системе их охраны.

Хозяйственное использование территории — структура земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения.

Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта — комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния территории исходя из ее функциональной значимости, оценка состояния компонентов природной среды. 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при эксплуатации объекта — покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического риска, в том числе: прогноз загрязнения атмосферного воздуха и возможного воздействия объекта на водную среду; прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне воздействия объекта, нанесения ущерба растительному и животному миру; прогноз социальных последствий и воздействия намечаемой деятельности на особо охраняемые объекты (природные, историко-культурные, рекреационные и др.).

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

Графическая часть технического отчета для разработки рабочего проекта должна содержать:

· схема современного экологического состояния участка изысканий с нанесением точек отбора проб.
Приложения к техническому отчету должны содержать:

· Сведения о фоновых концентрациях загрязнения атмосферного воздуха в районе производства работ;

· Протоколы исследования грунта.
· Протоколы исследования МЭД 
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Приложение А.1
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Объект изысканий








	



